При левом исполнение дивана ограничитель устанавливается с левой стороны, при правом исполнение с правой стороны.

Соединитель из фанеры устанавливается сзади двух модулей при помощи шурупов ПТ 4\*40 (Рис.3)

Рис.3



рис.4

МФ АСМАНА

Угловой Диван–кровать «Олимп»

Инструкция по сборке



1. Прикрутить спинки к каркасу дивана.
2. Скрепить между собой диваны.
3. Установить сиденье на каркас.
4. Переместить диван к месту эксплуатации.









Рис.1

Установить спинку на оттоманку, закрепив болтами М8\*45 с шайбами.(РИС.1)

Соединить между собой оттоманку и диван-кровать, установив ограничитель на шуруп ПТ 4\*25. (РИС.2)



Рис.2